Forzar retroceso en la primera capa
Habilita retrocesos en todos los caminos de impresión
de la primera capa. Esta opción forzará la impresora
a realizar un movimiento "seco" de vuelta al inicio
del la deposición para segurar que lo primer capa
sea correctamente depositada.

Esta opción puede incrementar significativamente
el tiempo de impresión de la primera capa. Esto es
particularmente cierto si se usan rellenos tipo
esponja o con bastantes celdas pequeñas.