Modéliser le périmètre et les shells
Le plugin prend en charge la modélisation du
périmètre et des shells à la place de IceSL. Le
nombre de shell est le nombre spécifié de contours
moins 1. Attention : l'épaisseur des 'covers' est
mise à zéro.
