Longueur max. sans rétracter
Longueur maximale d'un voyage sans rétracter le
filament.

Dans la plupart des cas, IceSL peut éviter
de rétracter le filament, par exemple lorsque le voyage
reste à l'intérieur d'une surface pleine. Ce paramètre
contrôle la longueur maximale de voyage sans rétraction.
Cela permet de forcer une rétraction sur tous les voyages
plus longs.

Ce paramètre est prioritaire sur tous les
autres critères: une valeur de 0.0 force à toujours
rétracter, alors qu'une grande valeur réduit les 
rétractions au minimum. De grandes valeurs sont 
recommandées.