Tamaño del voxel (mm)
Valores bajos incrementan la precisión de la malla
pero aumentan el tiempo de procesamiento y el uso de
memoria de video. Valores típicos están entre 0.01mm
y 1.0mm. Incrementar el valor del tamaño del voxel
si IceSL reporta insuficiente memoria de video.