Sin desplazamiento en cubiertas superiores
Si esta opción está activada, el optimizador de
desplazamiento evitará pasar por las cubiertas
superiores visibles. Activar si el extrusor deja
marcas visibles en las superficienes planas
superiores. Para un procesamiento más rápido,
desactivar esta opción si la impresión tiene
pocas superficies planas superiores o si la
estética de la impresión no es importante.