Tipo de relleno
Tipo de relleno para esta brocha. IceSL viene con
algunas opciones de relleno descritas abajo. Es
posible agregar rellenos personalizados escribiendo
su especificación (leer por favor el archivo
'README.md' en la carpeta 'icesl-infillers'):

-Automatic(Automático): Valor aconsejado por la ma-
yoría de los casos. Dependiendo de los parámetros de
relleno, se adapta de la mejor manera automáticamente.

-Progressive(Progresivo): Cambios en el porcentaje
de relleno producen variaciones suavizadas. Es reco-
menando de suavizar la edición por brocha cuando
se usa.

-Cubic(Cúbico): Cambios en el porcentaje de relleno
producen variaciones súbitas.

-Polyfoam(Esponja): Relleno con estructura esponjosa.
Se recomienda usar con materiales flexibles. Ver las
opciones más abajo para tener más control del resultado.

-Phasor: Relleno procesal basado en ruido 'phasor';
recomendado para estructuras áltamente deformables.
Ver las opciones más abajo para tener más control
del resultado.

-Optizor: Relleno orientable en ciclo para producir
apariencias anisotrópicas. La orientación del relleno
puede ser especificada pintando o a través de una
imagen externa (.png y .jpg).

-Variable-width contouring: Deposición variable para
maximizar la precisión de la forma a imprimir. Un 
relleno como "plan B" puede ser escogido en caso de
que las cubiertas no rellenen toda la geometría.
