Factor de solapamiento considerado no soportado
Factor de solapamiento entre el camino superior e
inferior a partir del cual se considera el camino
superior como no soportado.
1.0 => número máximo de puntos a soportar
0.0 => número mínimo de puntos a soportar