Multiplicador de flujo (general)
Multiplicador del flujo de material mientras se impri-
me con esta brocha.
Aumentar o reducir para forzar o reducir la salida
de plástico. Puede ser usado para imprimir partes
frágiles (e.g. partes solubles). No aplica a la torre,
el borde (contorno) o el escudo. En rellenos, el
multiplicador puede variar para acomodarse a espacios
estrechos. Para garantizar la tasa máxima de extrusión,
la velocidad de impresión se disminuye cuando el flujo
esté por encima de 1. En puentes (bridges) el fujo
es adicionalmente aumentado 20%.
Tener en cuenta que el parámetro 'Cambio de velocidad
con respecto al flujo' también impacta la velocidad
de impresión.